
Cahier de test

1. Recevoir la trame GPS




1.1 – Lire une trame GPS valide

1.2 – Lire une trame GPS invalide


1.3 – Lire une donnée autre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Attendu | Résultat | Commentaires |
| Lire une trame GPS valide | La trame est lue |  |  |
| Lire une trame GPS invalide | La trame est ignorée |  |  |
| Lire une autre donnée | La donnée est ignorée |  |  |



2.1 – Traiter la trame

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Attendu | Résultat | Commentaires |
| Traiter la trame pour récupérer les informations voulus | La trame est traitée et mise en forme pour l’insertion BDD |  |  |



3.1 – Insérer la trame

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action | Attendu | Résultat | Commentaires |
| Insérer les informations voulues en BDD | Les données ont bien été insérées en BDD |  |  |